RPM_CUSTOM_VARIABLE
	{
		name = WARBIRD_RTLS_ON
		operator = OR

		SOURCE_VARIABLE
			{
				name = TWRMAX
				range = 0, 1.5
			}
			
		SOURCE_VARIABLE
			{
				name = ATMOSPHEREDEPTH
				range = 0.5,2
			}
			
		SOURCE_VARIABLE
			{
				name = DELTAV
				range = 0, 2500
			}
	}

RPM_CUSTOM_VARIABLE
	{
		name = WARBIRD_ABORT_RTLS_AVAILABLE
		operator = AND

		SOURCE_VARIABLE
			{
				name = PERSISTENT_WARBIRD_ABORT_MODE_SELECT
				range = 0.5,1.5
			}
		
		SOURCE_VARIABLE
			{
				name = CUSTOM_WARBIRD_RTLS_ON
				range = 0.5,1.5
			}
			
		SOURCE_VARIABLE
			{
				name = CUSTOM_WARBIRD_RTLS_ON
				range = 0.5,1.5
			}
	}
	
RPM_CUSTOM_VARIABLE
	{
		name = WARBIRD_ABORT_TO_ORBIT_AVAILABLE
		operator = AND

		SOURCE_VARIABLE
			{
				name = PERSISTENT_WARBIRD_ABORT_MODE_SELECT
				range = 1.5,2.5
			}
			
		SOURCE_VARIABLE
			{
				name = TWRMAX
				range = 1.5,10000
			}
			
		SOURCE_VARIABLE
			{
				name = ATMOSPHEREDEPTH
				range = 0.001,0.5
			}
			
		SOURCE_VARIABLE
			{
				name = DELTAV
				range = 2500,10000000
			}
	}

RPM_CUSTOM_VARIABLE
	{
	  name = WARBIRD_DOCKING_ABORT_AVAILABLE
	  operator = AND
	
	  SOURCE_VARIABLE
	  {
		name = PERSISTENT_WARBIRD_ABORT_MODE_SELECT
		range = 2.5,3.5
	  }
	
	SOURCE_VARIABLE
	  {
		name = CUSTOM_WARBIRD_APPROACH_ON
		range = 0.1, 1.1
	  }
	}

RPM_CUSTOM_VARIABLE
	{
	  name = WARBIRD_MULTIMODE_DOCKING_ABORT
	  operator = AND
	
	  SOURCE_VARIABLE
	  {
		name = 
		range = 2.5,3.5
	  }
	
	SOURCE_VARIABLE
	  {
		name = WARBIRD_DOCKING_ABORT_AVAILABLE
		range = 0.5, 1.5
	  }
	}
